**NAFİYE ÖMER ŞEVKİ CİZRELİOĞLU ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

**SANAYİ TİPİ BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Cihaz endüstriyel dik tip çift kapılı olmalıdır
* Hacim: 1400 litre
* İç Sıcaklık: -2/+8°C
* Güç: 460V/50Hz. 0,20kW
* Ölçüler: 140x71x207 cm
* Paketli Ölçü:150x75x220 cm
* Ağırlık: 190 kg
* 60 mm İzolasyon kalınlığı
* İç Gövde AISI 430 Paslanmaz Çelik
* Dış Gövde AISI 430 Paslanmaz Çelik
* İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
* Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi 190w
* Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
* Özel Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
* Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
* Dış Ortam Nem %65
* Ürün İç Sıcaklığı -2 / +8 Derece Arası Çalışmalıdır
* Ürün 430 Kalite 2B Paslanmaz Krom Çelikten Üretilmelidir.

…./03/2024 15/03/2024

Yüklenici Firma Ömer ERGENEKON